Les dalles stabilisatrices Gravel Fix® Pro : « Une démarche assurée sur le gravier ! »

**Pour les aires perméables recouvertes de gravier autour de votre habitation, ACO propose son nouveau produit : les dalles stabilisatrices de gravier Gravel Fix® Pro. Celles-ci s’intègrent parfaitement dans les jardins contemporains qui se distinguent par la diversité des revêtements. Grâce à sa structure en nids d’abeille, le gravier est maintenu en place. Cela permet d’avoir une surface belle, plate et stable. La formation d’ornières disgracieuses due au passage des cyclistes et des autos fait maintenant partie du passé. En outre, les eaux de pluie s’infiltrent rapidement grâce au géotextile robuste sur la sous-face.**

Le temps des jardins et des voies d’accès entièrement réalisés en pierre bleue ou en pavés de couleur unie est aujourd’hui révolu ! Désormais, les concepts de jardin jouent avec les carreaux droits de différentes tailles, les pavés en terre cuite bruts… mais aussi le gazon et la dolomie ! Pour les aires recouvertes de gravier, ACO propose ses dalles stabilisatrices de gravier en blanc transparent et en gris.
 **Les caractéristiques du Gravel Fix® Pro**

* **Structure nid d’abeilles en polypropylène** : construction de paroi trapézoïdale de 32 mm de profondeur, d’une épaisseur de 1,4 cm à la base et 0,8 mm au-dessus. La **construction de structure flexible et super robuste** garantit la résistance et absorbe les éventuelles dilatations du matériau.
* **Résistance à la compression vide** : > 95 tonnes/m2 pour la version grise et 120 tonnes /m2 pour la version blanche translucide.
* **Résistance à la compression** **après remplissage** de minimum 250 tonnes/m2 à maximum 450 tonnes/m2, suivant le type de gravier.
* Géotextile robuste (68 g/m2) sur la surface inférieure offrant 3 fonctionnalités :
**100%** **perméable**, **empêche la poussée de mauvaises herbes** et **fixe le gravier au sol.** N’importe quelle sorte de gravier d’une granulométrie de 3 à 16 mm reste ainsi fixée au sol.
* **Dalles facilement manipulables** grâce à ses dimensions de 117,60 cm x 76,40 cm.
* **Sécable** : autour des arbres, le long d’un sentier d’un revêtement différent, …
* **1 type de dalle pour tout trafic** (léger ou lourd).
* **Produit écologique** et entièrement recyclable.

**Un sol facilement praticable**La mobilité des cyclistes, des motocyclistes et des personnes en fauteuil roulant peuvent se déplacer très facilement sans formation d’ornières disgracieuses. Gravel Fix**®** Pro offre également une base solide pour le mobilier de jardin et les échelles. Même les dames en talons aiguilles peuvent déambuler facilement.
 **L’infiltration rapide des eaux de pluie et pas de mauvaises herbes**
Le géotextile robuste de 68 g/m2 à la base augmente la stabilité et limite parallèlement la prolifération des mauvaises herbes. L’infiltration rapide des eaux de pluie est généralement garantie et veille à ce que le gravier dans la structure cellulaire reste toujours sec. Ceci évite une surface de gravier glissante en cas de forte gelée et permet au géotextile de mieux conserver sa teinte.

**Placement des dalles et points de vente**
Pour autant qu’il soit bien posé, le Gravel Fix® Pro convient pour pratiquement tout type de trafic. Vous pouvez facilement télécharger les instructions de pose sur la page produit sous la rubrique « Solutions complètes » du site ACO Garden.

Vous y trouverez également nos différents points de vente. Gravel Fix® est vendu exclusivement via les négociants spécialisés.

Pour plus d’info, consultez [www.acogarden.be/fr/produit/gravel-fix-pro](http://www.acogarden.be/fr/produit/gravel-fix-pro).